14 вариант:

Rсигн=75 Ом K0=4100 RH=500 Ом

tmax=400 CH=16 пФ

Uвых= 6 B

1. Входной и оконечные каскады:

Входной каскад по ОЭ, т.к. Rсигн < 10 кОм

Оконечный каскад по ОЭ, т.к. RH > 300 Ом

1. КПУ и структурная схема:

n = log10 10542 = 4

Т.к. входной и оконечный каскады с ОЭ, то количество КПУ = 2

